NC-8530-67520

**Đèn thuốc diệt côn trùng UV IV-220 hiệu quả cao với ống que UV-A, 4 watt**

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn vận hành này và làm theo các hướng dẫn và mẹo được liệt kê để bạn có thể sử dụng đèn diệt côn trùng của mình một cách tối ưu.

máy diệt côn trùng bay điện tử có vòng treo và dây nguồn

Hướng dẫn vận hành :

* **Phụ kiện tùy chọn: Đèn thay thế (NC-8531) –**
* Thông số kỹ thuật

|  |  |
| --- | --- |
| Điện áp danh định | 230 V, 50 Hz |
| Công suất tiêu thụ | 4 watt |
| Điện áp trên lưới Phạm vi hiệu dụng | 1.600 vôn |
| Phạm vi sử dụng  | 20 m2  |
| Điện áp tiêu thụ , Tàn số , Cồn suất tiêu thụ  | 230 V, 50 Hz , 4 watt |
| Kích thước Đèn Trọng lượng | 23 x 10 x 16 cm |
| Trọng lượng Đèn | 380 g |

**Cách hoạt động của muỗi** :

Muỗi vằn và muỗi cùng những côn trùng có hại khác sẽ bị bị thu hút bởi tia cực tím của chất diệt côn trùng. Những côn trùng này bị giết trong thiết bị bằng một cú sốc điện mạnh.

Do đó, thiết bị không gây ô nhiễm môi trường, bạn có thể sử dụng máy diệt côn trùng tại nhà, trong tòa nhà lớn và trong tất cả các phòng kín khác để chống lại côn trùng bay khó chịu một cách hiệu quả.

**NGUY HIỂM**: **Điện áp cao! Không chạm vào lưới tản nhiệt bên trong thiết bị. Không sử dụng trong môi trường ẩm ướt**

**Cách dung Đèn UV thu hút côn trùng bay.**

* Để đèn treo lên **:** Treo thích hợp nhất. Treo thiết bị ở khoảng cách 1,5 đến 3 mét so với sàn nhà, khuyến cáo không sử dụng thiết bị với các nguồn sáng khác và Nanrungsmten aul để ngăn côn trùng tiếp cận bạn. Nếu có thể, hãy đóng cửa sổ và cửa ra vào khi sử dụng thiết bị

 **LƯU Ý:** Không treo thiết bị trước cửa sổ hoặc cửa ra vào đang mở vì côn trùng sẽ không trú ngụ trong khu vực gió lùa. Sau khi kết nối thiết bị với ổ cắm chính của công trình lắp đặt trong nhà của bạn, hãy nhấn công tắc sang vị trí "ON" để có thể đưa thiết bị vào hoạt động.

**CHỈ DÀNH CHO KHÔNG GIAN NỘI THẤT KHÔ!**

 **NGUY HIỂM**: Trạng thái hoạt động "điện áp cao".

Khi Treo Thiết bị tạo ra điện áp cao trong môi trường , cần ngoài tầm với của tay . Trên vòng trên khe tản nhiệt thiết bị không được sờ tay vào .

**Vệ sinh và chăm sóc**

Cần về sinh hàng tuần .

1. **Tắt thiết bị ra khỏi nguồn điện và kiểm tra , tháo đèn**
2. Tháo vít an toàn trên tấm đế ( so với ¼ chiều kim đồng hồ ) – dùng nước hoặc dung dịch làm sạch .
3. Sau đó phải được lắp lại và vặn chặt lại